|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MSE | MS-SSIM | 备注 |
| 10 | 178.550 | 0.964 | 去掉特征复用 |
| 10\_1 | 150.658 | 0.982 | *# 编解码器1 输入trainData 输出decData1 逼近trainData*  *# 编解码器2 输入decData1*  *输出decData2 逼近trainData - decData1* |
| 10\_2 | 237.842 | 0.947 | 3组编解码器 |
| 10\_3 |  |  | 1组编解码器  1个残差修复器 |
| 10\_4 |  |  | 与10\_1相同  但编解码器2尺寸128\*32\*32 |
| 10\_5 |  |  | 同上  编解码2尺寸  128\*64\*64 |
| 10\_6 |  |  | 同10\_5  但增加了编解码器2中的卷积层 |

尺寸均为64\*16\*16